************       Data library for use with dryPAK v.3.6      ***********
************               Library of fuels #0                 ***********
*** Comp. C,H,O,N,S, Ash, Moisture in wt.%, Calorific value in kJ/kg *****
Wood
 Comp  50    6    44    0     0
 Ash   0.5
 Mois  20
 Calo  15084
 Cfue  2.7

Peat
 Comp  59    6    33    1.5   0.5
 Ash   4
 Mois  25
 Calo  15084
 Cfue  1.884

Bagasse
 Comp  48.51   6.22   44.82   0.1   0.35
 Ash   1.79
 Mois  49
 Calo  11700
*Cfue  1.8

Lignite - soft
 Comp  65    7    26    1.0   1.0
 Ash   5.5
 Mois  50
 Calo   9637
 Cfue  2.587

Lignite - hard
 Comp  74    6    18    1.5   0.5
 Ash   7.5
 Mois  25
 Calo  18855
 Cfue  2.09

Coal - thick
 Comp  88    5     5    1    1
 Ash   5
 Mois  3
 Calo  31425
 Cfue  1.193

Coal - lean
 Comp  91    3.5   3    1.5    1
 Ash   5
 Mois  3
 Calo  32053
 Cfue  1.118

Coal - anthracite
 Comp  92    3    2.5    1.5    1
 Ash   5
 Mois  3
 Calo  32263
 Cfue  1.089

Coke
 Comp  97    0.5    0.5    1    1
 Ash   9
 Mois  5
 Calo  28911
 Cfue  0.85

Oil - extra light
 Comp  85    13    0.5    0.5    1
 Ash   0
 Mois  0
 Calo  42738
 Cfue  1.882

Oil - light
 Comp  85    13    0.5    0.5    1
 Ash   0
 Mois  0
 Calo  42319
 Cfue  1.88

Oil - medium
 Comp  85    13    0.5    0.5    1
 Ash   0.02
 Mois  0
 Calo  41062
 Cfue  1.88

Oil - heavy
 Comp  85    12    0.5    0.5    2
 Ash   0.025
 Mois  0
 Calo  40244
 Cfue  1.88

Gasoline
 Comp  85    14.7    0.1     0.1    0.1
 Ash   0
 Mois  0
 Calo  0
 Cfue  2.093

Coal gas
 Comp  33    6     50    11     0
 Ash   0
 Mois  0
 Calo  0
 Cfue  2.0

Natural gas
 Comp  75    25     0      0     0
 Ash   0
 Mois  0
 Calo  0
 Cfue  2.17